(module SOT-363_SC-70-6-nosilk (layer F.Cu) (tedit 5B377156)
  (descr "SOT-363, SC-70-6")
  (tags "SOT-363 SC-70-6")
  (attr smd)
  (fp_text reference D2 (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.81 0.81) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TPD4E1B06 (at 0 2 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 1.6 1.4) (end 1.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end -1.6 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end 1.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 -1.1) (end -0.175 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.675 -0.6) (end -0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 1.4) (end 1.6 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 -1.1) (end 0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.675 1.1) (end -0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.175 -1.1) (end -0.675 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.95 0) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-363_SC-70-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
