(module rg178_coax_solder_pad (layer F.Cu) (tedit 5B38A484)
  (fp_text reference REF** (at 4.6 1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value rg178_coax_solder_pad (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.8) (size 1.3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.2 90) (size 1.4 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.3 0.2) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 -0.6 180) (size 1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -0.6 180) (size 1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.3 0.2) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.8) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
