(module "led_tape_3528_2835" (layer F.Cu) (tedit 5DE7D961)
  (fp_text reference "Jr" (at 0 0.499999) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "bottom left" (at 0 -0.499999) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4 1.000001) (end 1 3.000001) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -4 2.000001) (end -1.5 3.000001) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 1 0.000001) (end 4 1.000001) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 4 2.000001) (end -1.5 0.000001) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -4 0) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 4 3.000001) (end -4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -4 3.000001) (end 4 3.000001) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -4 0) (end -4 29) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 4 29) (end 4 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -5 29) (end 5 29) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 29) (end 5 31.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 31.5) (end -5 31.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 31.5) (end -5 29) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 0) (end -7 0) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 0) (end -7 3) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 3) (end -5 3) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 3) (end -5 0) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 3) (end 7 3) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 0) (end 7 3) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 0) (end 5 0) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 3) (end 5 0) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (pad "1" smd oval (at -2 6) (size 3 12) (layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask"))
  (pad "2" smd oval (at 2 6) (size 3 12) (layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask"))
)
