(module "Toshiba SOP Advance" (layer F.Cu) (tedit 5C40026E)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.23) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Toshiba SOP Advance" (at 0 -10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -3.69) (end 2.54 -3.69) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.54 -3.69) (end 2.54 3.295) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.54 3.295) (end -2.54 3.295) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.54 -3.69) (end -2.54 3.295) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 -3.475) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.635 -3.475) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.635 -3.475) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.905 -3.475) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.905 3.5) (size 0.85 2.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 3.5) (size 0.85 2.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.635 3.5) (size 0.85 2.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 3.5) (size 0.85 2.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -0.55) (size 4.7 3.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
