(module Bourns_PEC12R_4xxxF-Sxxxx_horizontal_sw (layer F.Cu) (tedit 5EAEEB02)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bourns_PEC12R_4xxxF-Sxxxx_horizontal_sw (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.2 -6.7) (end 6.2 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.2 -6.7) (end 6.2 6.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.2 6.7) (end -6.2 6.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.2 6.7) (end -6.2 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -7) (end -4.5 -7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -7) (end -4.5 -8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -8.5) (end 4 -8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 -8.5) (end 4.5 -8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -8.5) (end 4.5 -7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -7) (end 6.5 -7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -7) (end 6.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -2.5) (end 8.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.5 -2.5) (end 8.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.5 2) (end 6.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 2) (end 6.5 7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 7) (end 4.5 7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 7) (end 4.5 9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 9) (end -4 9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 9) (end -4 7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 7) (end -6.5 7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 7) (end -6.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 2) (end -8.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.5 2) (end -8.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.5 -2.5) (end -6.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -2.5) (end -6.5 -7) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.5 7.5) (size 2 2.4) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 7.5) (size 2 2.4) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.5 7.5) (size 2 2.4) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.5 -7) (size 2.4 2.4) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.5 -7) (size 2.4 2.4) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 6.6 -0.2) (size 3.5 4.5) (drill oval 2 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -6.6 -0.2) (size 3.5 4.5) (drill oval 2 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
