(module "Panasonic_AV32143AT" (layer F.Cu) (tedit 5DB84D25)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Panasonic_AV32143AT" (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.5 4.5) (end -3.5 -4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 18.5 4.5) (end -3.5 4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 18.5 -4.5) (end 18.5 4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -4.5) (end 18.5 -4.5) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.75 0) (end 1.25 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 1.25 -2.25) (end 4.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 16.75 -2.25) (end -0.5 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 16.75 2.25) (end 16.75 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -0.5 2.25) (end 16.75 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -0.5 -2.25) (end -0.5 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -2.2 3.5) (end 17.6 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 17.6 -3.5) (end -2.2 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 17.6 -3.5) (end 17.6 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -2.2 -3.5) (end -2.2 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (pad "2" thru_hole roundrect (at 0 0) (size 5 3.25) (drill oval 4.05 1.25) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" thru_hole roundrect (at 8.7 0) (size 4.5 3.25) (drill oval 4.05 1.25) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "1" thru_hole roundrect (at 15.4 0) (size 4.5 3.25) (drill oval 4.05 1.25) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
