(module microusb_ali_dovetail (layer F.Cu) (tedit 5BFF34EF)
  (fp_text reference REF** (at 6.3 -3.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value microusb_ali_dovetail (at 0 -5.8) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.9 -5.6) (end 3.9 -5.6) (layer F.CrtYd) (width 0.5))
  (fp_line (start 3.9 -5.6) (end 3.9 0) (layer F.CrtYd) (width 0.5))
  (fp_line (start 3.9 0) (end -3.9 0) (layer F.CrtYd) (width 0.5))
  (fp_line (start -3.9 0) (end -3.9 -5.6) (layer F.CrtYd) (width 0.5))
  (fp_line (start -3.9 -5.6) (end -3.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -3.9 0) (end 3.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 3.9 0) (end 3.9 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 3.9 -5.6) (end -3.9 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -3.9 -4.2) (end 3.9 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 3.9 -5.6) (end 2.5 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -3.9 -5.6) (end -2.5 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -2.2 -3.4) (end -2.2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 2.2 -3.4) (end 2.2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.625 -2.65) (size 1.5 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.425 0) (size 1 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.425 0) (size 1 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.625 -2.65) (size 1.5 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.3 0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.65 0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.3 0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
