EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:switches
LIBS:relays
LIBS:motors
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:MCU_ST_STM32F4
LIBS:MCU_ST_STM32F1
LIBS:Connector
LIBS:Connector_Generic
LIBS:Connector_Generic_MountingPin
LIBS:Connector_Generic_Shielded
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L STM32F407VETx U?
U 1 1 5BEEABF3
P 3100 4300
F 0 "U?" H 2400 6850 50  0000 L CNN
F 1 "STM32F407VETx" H 3600 6850 50  0000 L CNN
F 2 "Package_QFP:LQFP-100_14x14mm_P0.5mm" H 2400 1700 50  0001 R CNN
F 3 "" H 3100 4300 50  0001 C CNN
	1    3100 4300
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L STM32F103C8Tx U?
U 1 1 5BEEAD06
P 7450 3900
F 0 "U?" H 6850 5350 50  0000 L CNN
F 1 "STM32F103C8Tx" H 7750 5350 50  0000 L CNN
F 2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" H 6850 2500 50  0001 R CNN
F 3 "" H 7450 3900 50  0001 C CNN
	1    7450 3900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L USB_B_Micro J?
U 1 1 5BEEADC1
P 9150 3700
F 0 "J?" H 8950 4150 50  0000 L CNN
F 1 "USB_B_Micro" H 8950 4050 50  0000 L CNN
F 2 "" H 9300 3650 50  0001 C CNN
F 3 "" H 9300 3650 50  0001 C CNN
	1    9150 3700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L USB_A J?
U 1 1 5BEEAE66
P 1050 3600
F 0 "J?" H 850 4050 50  0000 L CNN
F 1 "USB_A" H 850 3950 50  0000 L CNN
F 2 "" H 1200 3550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1200 3550 50  0001 C CNN
	1    1050 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC
